Text for specification

Descrizione
Supporto per barre UL
3p, con fori di fissaggio interni
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	800 V
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	1000 V
tensione di picco Uimp:	8 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	70 kA

go to calculation for  3-pole system (IEC) 

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Viti:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01508000