Text for specification

Descrizione
Profilo di protezione 
sup. / inf. , lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01136 o 01137
3 x 109 x 1100
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici

Proprietà materiali
Corpo base:
	resistenza alle temperature fino a 70°C, 
	ignifugo secondo UL 94

Cover: temperature-resistant up to 75°C, self-releasing to UL 94, creepage current strength CTI 200, halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01555000