Text for specification

Descrizione
Connessione longitudinale per barre 1600 A
lunghezza 50 mm
60Classic
185mm-System

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	1.400 A

power dissipation at full load of the item:	3,5 W
corrente d'impiego max. (IEC):	1.600 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	72,7 kA

SCCR:	30 kA

Proprietà materiali
Viti:
	Hexagon screw M8, length across flats 13
Corpo del morsetto:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

Terminal body: 	Cu section, nickel-plated, 	for bridging the system separation, screws: 	hexagonal screws M8 with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01827000