Text for specification

Descrizione
CAPUS®Panel
Sezionatore sottocarico, 4 poli
vite M12, manovra nera
1000 A

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	1.000 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	190,0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	1000 V
tensione di picco Uimp:	12 kV
potere nominale di chiusura:	63 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
23016000AD