Text for specification

Descrizione
Morsetto di connessione
2x 95 - 240 mm²

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	750 A
corrente d'impiego max. (IEC):	750 A

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
23930000AD