Text for specification

Descrizione
fusibile di ricambio per MOTUS®
fusibile 16 A, per versioni 0,6 A e 2,4 A
10x38 gR

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	16 A
tensione nominale (IEC) AC:	500 V

corrente nominale (UL):	16 A
tensione nominale (UL) AC:	500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31567000