Text for specification

Descrizione
AMBUS^®60Classic
Base sezion. per fus. cilindr., montaggio su barre
per fusibili Class CC sec. UL 248-4
class CC / 3P
60Classic

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system J

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici

corrente nominale (UL):	30 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1,8 W
resistenza al corto circuito con protezione tramite fusibili:	200 kA

SCCR:	200 kA

Connessioni
nach IEC: Cu 1.5 … 6 mm2 (f, re)
nach UL /CSA: AWG 16 … AWG 10 (str)

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31958000