Text for specification

Descrizione
EQUES^®60Classic
Supporto EEC per componenti
con 2 guide DIN scorrevoli
45 x 200, senza connessioni elettriche
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32477000