Text for specification

Descrizione
Supporto per barre 
3p, con fori di fissaggio esterni
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	800 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	1000 V
tensione di picco Uimp:	8 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	73 kA

Miscellaneous 
With additional external screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01500000