Text for specification

Descrizione
CRITO^®
Morsetto per barre profilate
320 - 800 mm²
alveolo 41 x 23-45
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	1.600 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	1.200 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
portata massima di corrente con alimentazione centrale:	1.600 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco I_pk max.:	81,9 kA

SCCR:	25 kA

Connessioni
terminal space 41 x 23-45
1 terminal screw M12

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01513000