Text for specification

Descrizione
Supporto per barre PE/N
1p, per montaggio singolarmente
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento U_i AC:	1000 V
tensione di picco U_imp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

Anzugsdrehmomente der Schrauben: 4 Nm

UL :
SCCR = 14 kA (Schienenträger im Abstand von 400 mm) 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01601000