Text for specification

Descrizione
CRITO®
Morsetto per barre profilate
1000 - 2000 mm²
alveolo 101 x 20-42
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2020

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	1.600 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	1.800 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
portata massima di corrente con alimentazione centrale:	2.800 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	94,7 kA

SCCR:	25 kA

Connessioni
terminal space 101 x 20-42
2 terminal screws M12

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01935000