Text for specification

Descrizione
QUADRON®Panel
Base per fusibili NH 160 A
brida su due lati, 2 separatori
Gr. NH 00 / 3P

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Omologazioni
CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	160 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	12,5 W
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	800 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V
resistenza al corto circuito con protezione tramite fusibili:	50 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
03355000