Text for specification - draft 

Descrizione
CAPUS®Panel
Sezionatore sottocarico, 2 poli
screw M12, without handle
500 A

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020

Omologazioni
UL

Valori elettrici

corrente nominale (UL):	500 A
tensione nominale (UL) DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	17,2 W

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
23050000AD