Text for specification

Descrizione
CAPUS^®Panel
Commutatore sottocarico, 3poli
vite M6
160 A

Norme
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	160 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	23,4 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	1000 V
tensione di picco U_imp:	8 kV
potere nominale di chiusura:	10 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
23101000AD