Text for specification

Descrizione
morsetto di alimentazione frontale per pettini
6 - 35 mm² / AWG 10 - 1/0
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	115 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	115 A
tensione nominale (UL) AC:	1000 V
tensione nominale (UL) DC:	1000 V
tensione di picco U_imp:	4 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	690 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1000 V

SCCR: 100 kA with fuse Class J 200 A 

Connessioni
6 - 35mm²
max. connection diameter 11mm
AWG 10 - 1/0

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31039000