Text for specification

Descrizione
Fusibile 8 A
600 V AC, time delay
Class J, 21x57
Come accessorio

Norme

Omologazioni
UL

Valori elettrici

corrente nominale (UL):	8 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
tensione nominale (UL) DC:	500 V

SCCR:	200 kA

SCCR: DC 100 kA 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31351000