Text for specification

Descrizione
CUSTO^®60Classic
Base per fusibili D0, 36mm, montaggio su barre
E 18 / 63 A
incluse coperture 
60Classic

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Omologazioni
VDE

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	400 V
tensione nominale (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	5,9 W
tensione di picco U_imp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	440 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	262 V
resistenza al corto circuito con protezione tramite fusibili:	50 kA

Direct contact of the fuse links on the busbar

Utilizzo soltanto come derivazione. Non é permesso l’utilizzo come alimentazione del sistema barre. 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31936000