Text for specification

Descrizione
EQUES^®60Classic
Adattatore EEC 32 A
con 2 guide DIN scorrevoli
81 x 200, con cavi AWG 10 (6 mm²)
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	32 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	30 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,4 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

SCCR: 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller type E 32 A / 480 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J or T 60 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 40 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32446000