Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore EEC 32 A
con 1 guida DIN scorrevole
45 x 200, con morsetti 1,5 - 6 mm² accessibili dal fronte
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	32 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V

Miscellaneous 
Free phase selection.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32486000