Text for specification

Descrizione
CrossLink®60Classic
adattatore 160 A, ricambio
adattatore
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2020

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	160 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	11,9 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	725 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	462 V

Miscellaneous 
Spare slot mounting, busbar cover
Simple and safe clicking into place and making contact
Busbar supports can be mounted above each other for flat busbars

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32594000