Text for specification

Descrizione
CrossLink®60Classic
adattatore ricambio 
adattatore
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	250 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	24,8 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	725 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	462 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32595000