Text for specification

Descrizione
EQUES®CrossBoard
adattatore 16 A
1 guida DIN scorrevole, con cavi AWG 14 (2,5 mm²) lungh. 160 mm, per comp. con mors. a molla
45 x 160

Norme
IEC 61439-1:2020

Omologazioni
IEC (CB), UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	16 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	12 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with JDDZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC, 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 12 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32669000A