Text for specification

Descrizione
mecc. manovra rinviata
Come accessorio

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
UL

Valori elettrici

Miscellaneous 
lockable in 0-position with 3 padlocks (max. 6 mm diameter) door interlock in I-position 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33665000A