Text for specification

Descrizione
EQUES®CrossBoard
adattatore 16 A
fase L2, 1 guida DIN fissa, con cavo AWG 14 (2,5 mm²)
18 x 160

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	16 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	16 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1,0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with JFFZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC, 65 kA with any 3-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC, 65 kA with any 1-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 277 V AC, 14 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 16 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32301000A