Text for specification

Descrizione
MOTUS®C14 60Classic Connect Plus
avviatore elettronico, per 1 carico 3p opp.3 carichi 1p
0,1 - 2,6 A avv. motore (avanti/indietro)
con IO-Link, con display
60Classic

Norme
IEC 60947-1:2007 + A1:2010
IEC 60947-4-2:2011

Omologazioni
UL, CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	2,6 A
tensione nominale (IEC) AC:	500 V

corrente nominale (UL):	2,6 A
tensione nominale (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	20,0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	500 V
tensione di picco Uimp:	4 kV

SCCR:	100 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
36257000A