Text for specification

Descrizione
CRITO®
Morsetto per bandelle flessibili 
40 x 25
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
corrente d'impiego max. (IEC):	1.250 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	80,9 kA

Proprietà materiali
Viti di collegamento:
	Set screw M16, Allan key size 8
Corpo del morsetto:
	steel, galvanized and chromized

Terminal body: 	brass, nickel-plated, screw: 	hexagon socket screw, galvanised, chromited

Miscellaneous 
Indication of nominal cross-section and tightening torque marked on the terminal.
Terminal can be subsequently fitted onto and removed from mounted busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01092000