Text for specification

Descrizione
CRITO^®60Classic
Set di connessione, 4p, senza copertura
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	550 A
tensione nominale (IEC) AC:	800 V

corrente nominale (UL):	800 A
corrente d'impiego max. (IEC):	800 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco I_pk max.:	50,3 kA

Connessioni
bandelle flessibili da 3 x 20 x 1 a 10 x 32 x 1

Proprietà materiali
Corpo base:
	resistenza alle temperature fino a 125°C, 
	ignifugo secondo UL 94, 
	tenuta alle correnti di fuga CTI 200
Copertura:
	resistenza alle temperature fino a 125°C, 
	ignifugo secondo UL 94, 
	tenuta alle correnti di fuga CTI 200

Terminals: 	galvanised steel, chromited screw: 	hexagon socket screw, galvanised, chromited, thrust piece 	brass, nickel-plated

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01162000