Text for specification

Descrizione
Copertura barre 
per barra con profilo TT o TTT, lungh. 1m
protezione contro contatti accidentali
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici

Proprietà materiali
thermoplastic with high shape permanence to heat,
temperature stability maximum 100 °C
self-extinguishing in acc. to UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01252000