Text for specification

Descrizione
Connessione longitudinale per barre 630 A
lunghezza 150 mm
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	756 A

power dissipation at full load of the item:	2,0 W
corrente d'impiego max. (IEC):	630 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

SCCR: 65 kA in combination with 30x10-L and any DIVQ/7 800 A / 480 V AC 

Proprietà materiali
Viti:
	Hexagon screw M12, length across flats 19
Corpo del morsetto:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

Terminal body: 	Cu section, nickel-plated, 	for bridging the system separation, screws: 	hexagonal screws M12 with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01886000