Text for specification

Descrizione
Linguetta di connessione con morsetto a pinza
per bulloni M10 o M12
per cavi Cu e Al 120 - 300 mm²
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	600 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

Proprietà materiali
Viti di collegamento:
	Set screw M16, Allan key size 8
Corpo del morsetto:
	steel, galvanized and chromized
cable base:
	brass, tin plated
Connector latch:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

Terminal body: 	galvanised steel, chromited screw: 	hexagon socket screw, galvanised, chromited, connection lug: 	Cu punched part

Miscellaneous 
terminal embraces the cable
tightening torque is given at the terminal
rated cross-section is given at the connection latch     

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01890000