Text for specification

Descrizione
AMBUS^®60Classic
Base per fusibili gPV 1000 V DC, montaggio su barra
per fusibili cilindrici 10x38 sec IEC 60269-6
1-polo, per barre 20 x 5/10
60Classic

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Omologazioni
UL, CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	30 A
tensione nominale (IEC) DC:	1000 V

corrente nominale (UL):	30 A
tensione nominale (UL) DC:	1000 V

power dissipation at full load of the item:	0,2 W
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1050 V

SCCR:	33 kA

for fuse links as per IEC 60269-6 
gPV with power dissipation up to max. 4W

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31572000