Text for specification

Descrizione
EQUES^®100Energy
busbar adapter 160 A
108 x 315
100Energy

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	160 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	17,8 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

Proprietà materiali
Con superficie di montaggio in materiale plastico

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32001000