Text for specification

Descrizione
EQUES^®60Classic
Adattatore 160 A, 3p
90 x 200
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	160 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	160 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

SCCR: 65 kA with T1, XT1, XT2 125 A / 480 V AC, 65 kA with 140G-G, 140G-H 125 A / 480 V AC 

Proprietà materiali
Conductor insulation: 	PVC, 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32018000A