Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore 250 A, universale, 3p
morsetti 35 - 120 mm² in alto
110 x 320
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2020

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	250 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	250 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	34,6 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	55,8 kA

Miscellaneous 
Movable fastening rails with M4 slide nuts for safe mounting of the switching devices.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32168000