Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore EEC 80 A
con 1 guida DIN scorrevole
72 x 200, con morsetti 16 mm² accessibili dal retro
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2020

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	80 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	80 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	9,3 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V

Connessioni
cage clamp connection
screw drive: PZ2 
wire stripping: 11 mm
min. cross-section: 1,5 mm²
max. cross-section: 16 mm²
cage clamp connection
screw drive: PZ2 
wire stripping: 11 mm
min. cross-section: 1,5 mm²
max. cross-section: 16 mm²
Md min.: 2,4 Nm
Md max.: 3,6 Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32469000