Text for specification

Descrizione
EQUES^®60Classic
Adattatore EEC 32 A, 2 DIN
per ABB MS116/132
55 x 200, con cavi AWG 10 (6 mm², lungh.150 mm)
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	32 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	30 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV

SCCR: 65 kA with MS116, MS132 32 A / 480 V AC 

for direct starter ABB MS116/132

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32512000A