Text for specification

Descrizione
QUADRON^®Panel
Base per fusibili cilindr.
Class J / 3p, morsetti 150 mm²
200 A / 600 V (41x146)

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Omologazioni
UL

Valori elettrici

corrente nominale (UL):	200 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
tensione nominale (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	13,0 W

SCCR:	200 kA

for Class J fuses 110 - 200A as per UL 248-8 (41x146)

Connessioni
AWG 2 - MCM 300 stranded, equivalent to 33,6 - 152mm²

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Coperchio:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33409000