Text for specification

Descrizione
microswitch di segnalazione posizione coperchio
contatto di commutazione 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A
QUADRON®185Power Speed Gr. 00, 1, 2, 3
185Power

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33642000A