Text for specification

Descrizione
CAPUS®Panel
Modulo N per sezionatori SD2-3P

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	100 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	8 kV
potere nominale di chiusura:	3,5 kA

Connessioni
für Anwendungen nach IEC / EN :
16 - 50 mm² feindrähtig und rund mehrdrähtig
16 mm² rund eindrähtig
Md 3,5 Nm

50 mm² feindrährig mit Aderendhülse
Md 4,2 .... Nm ?

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 1
31 lb-in

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33684000A