Text for specification

Descrizione
OMUS®30Compact
switch ibrido , per 1 carico 3p opp.3 carichi 1p
Switch per carichi ohmici, 20 A (UL)
30Compact 3P

Norme
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

Omologazioni
IEC (CB), UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	20 A
tensione nominale (IEC) AC:	400 V

corrente nominale (UL):	20 A
tensione nominale (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	20,0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	500 V
tensione di picco Uimp:	2,5 kV

Miscellaneous 
Up to 25A continuous current, including power monitoring
3 phase switching or independent phase switching is possible
Built-in functions for energy supply, fuse protection and switching
More than 30 million operating cycles through hybrid technology 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
36157000A