Text for specification

Descrizione
CRITO^®
Brida di connessione per barrette PE/N
35 mm²
per barrette PE/N 01126 fino a 01130
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	400 V
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	500 V

Connessioni
1.5 - 25mm² flexible with wire-end ferrule
1.5 - 10mm² solid round 
only for maximum tightening torque:
16mm² stranded round

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01114000