Text for specification

Descrizione
CRITO^®60Classic
Set di connessione, 4p, senza copertura
95 -  300 mm², AWG 3/0 - 600 MCM
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	500 A
tensione nominale (IEC) AC:	800 V

corrente nominale (UL):	420 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
corrente d'impiego max. (IEC):	560 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco I_pk max.:	50,3 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC, 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 600 V AC, 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class L 1200 A / 600 V AC 

Connessioni
Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01147000