Text for specification

Descrizione
fusibile D, 35 A
500 V, gG
E 33
Come accessorio

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	35 A
tensione nominale (IEC) AC:	500 V
tensione nominale (IEC) DC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	5,2 W

potere di interruzione AC:	50 kA
potere di interruzione DC:	8 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01677000