Text for specification

Descrizione
CRITO®60Classic
Piastra con morsetti di connessione, 3 poli
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	550 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
corrente d'impiego max. (IEC):	800 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

resistenza nom. alla corrente di picco Ipk max.:	63,1 kA

Connessioni
bandelle flessibili da 3 x 20 x 1 a 10 x 32 x 1

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01753000