Text for specification

Descrizione
QUADRON^®Panel
Base per fusibili NH 600 A, per pannello, per fotovoltaico
vite M12 a entrambi lati
Gr. NH 2XL / 3L, 1P, incl. protezione

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	600 A
tensione nominale (IEC) AC:	1000 V
tensione nominale (IEC) DC:	1500 V

corrente nominale (UL):	600 A
tensione nominale (UL) DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	13,8 W
tensione di picco U_imp:	6 kV
resistenza al corto circuito con protezione tramite fusibili:	50 kA

SCCR:	15 kA

for fuse links IEC 60269-6

Miscellaneous 
For safe connection of the leads, the shock protection is split into 2.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
03294000