Text for specification

Descrizione
fusibile NH, 32 A
500 V, gG
gr. NH 000
Come accessorio

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	32 A
tensione nominale (IEC) AC:	500 V
tensione nominale (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	3,1 W

potere di interruzione AC:	120 kA
potere di interruzione DC:	20 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
03535000A