Text for specification

Descrizione
SECUR®Panel
Sezionatore per fusibili D0 fino a 63 A
2P

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
VDE, CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	400 V
tensione nominale (IEC) DC:	130 V

AC-22B (400V)

DC-22B (130 V)

power dissipation at full load of the item:	5,2 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	500 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3
utilisation category as per VDE 0638 : AC-22

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31313000A