Text for specification

Descrizione
Fusibile cilindrico 20 A, con percussore
500 V, gG
14 x 51
Come accessorio

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	20 A
tensione nominale (IEC) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

potere di interruzione AC:	80 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31371000