Text for specification

Descrizione
Fusibile cilindrico 12 A
1000 V DC, gPV
10 x 38
Come accessorio

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-6:2010 + A1:2018

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	12 A
tensione nominale (IEC) DC:	1000 V

power dissipation at full load of the item:	2,4 W
potere di interruzione DC:	30 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31545000